Flerbostadshus - Totalentreprenad

Typrumsbeskrivning

Bahco Kv 7, Enköping

Datum: 2018-03-16

Upprättad av: Peab PGS AB

 **Reviderad**: 2019-05-05

**GENERELLT**

Hisschakt: Golv: Dammbindning

 Väggar och tak: Målat, vit, med våtrumsfärg, typ akrylatfärg

Dörrar: Släta bostadsinnerdörrar, vita

Trycke: Tamburdörr: Ytbehandling typ Assa Prion, ej förnicklad

 Innerdörr: Aluminium

Sockel: Folie, ek

Foder: Målat trä, vitt om inte annat anges

Fönsterbänkar: Natursten

Trösklar: Plantröskel anpassad till golv

Parkett: Lackerad 3-stav Ek, mattlack

Klinker: Mellangrå

Övrigt: Hyllinredning i förråd avser enhet med längd 900mm. Utöver
denna enhet finns kompletterande kapphylla/klädstång i vissa
förråd, som kapas i längd för att anpassas enligt planritningar.

 Diskmaskin i 2-3 rok. Kyl och frys i 3 rok (kombinerad K/F i 1-2 rok). Tvättmaskin och torktumlare i 3 rok (kombimaskin i 1-2 rok). Förberedelse för micro i överskåp.

Fondväggar: Fondväggar i trapphus, varje plan på kortväggar, NCS S 3560-Y80R röd

Väggar/tak: Målas vita

Skåpinredning i omfattning enligt planritningar.

Målning och tapetsering:

Ytter-/innerväggar(gips). Målning Referensyta

Betongväggar i lägenhet . Målning Referensyta

Betongväggar i trapphus Målning Referensyta

Tak (inkl gipstrummor) i lägenhet Målning Referensyta

Tak (inkl gipstrummor) i förråd i Målning Referensyta

lägenhet samt övriga förråd

Tak i trapphus Målning Referensyta

Vangstycken (betong), Målning Referensyta

undersida trapplöp (betong),

undersida vilplan (betong)

**Glansvärden enligt följande:**

Väggytor i allmänhet: 7

Takytor i allmänhet: 3

Takytor i våtutrymmen: 35

Ej specificerade ytor målningsbehandlas i klass med omgivande ytor.

Förkortningar

G: Golv

S: Sockel

V: Vägg

T: Tak

Ö: Övrigt

# LÄGENHETER

 **Hall (Lägenhetsentré)**

G: Parkett Ek, matttlackad

S: Trä, Ek, folierad

V: Målat Vit
T: Målat, Vit

Ö: Skåpsinredning, hatthylla

 Tamburdörr, stål Mörkgrå S 6502-B

**Badrum**

G: Klinker Grå

S: Klinker Grå

V: Kakel Vit

T: Målat Vit

Ö: Golvstående wc-stol, handfat med blandare och kommod, badrumsskåp med belysning, duscharmatur, stödhandtag, komfortgolvvärme, eluttag, duschvägg, krokar, pappershållare, takarmatur, handdukstork, väggskåp ovan TM/TT/KM, bänkskiva

**Kök/Vardagsrum/ Sovalkov**

G: Parkett Ek, mattlackad

S: Trä, Ek, folierad

V: Målat Vit

-Stänkskydd av kakel Vit blank 100x200

raka fogar, ljusgrå fog

T: Målat, Vit

Ö: Skåpsinredning vitmålad Vit

Diskbänksbeslag

Spis fristående Vit

Spiskåpa

 Fönsterbänk

**Sovrum 1 och i förekommande fall sovrum 2**

G: Parkett Ek, mattlackad

S: Trä, Ek, folierad

V: Målat Vit

T: Målat, Vit

Ö: Fönsterbänk, skåpsinredning

**Förråd/klädkammare**

G: Parkett

S: Folie, ek

V: Målade, Vit

T: Målat, Vit

Ö: Hyllinredning

# ÖVRIGA UTRYMMEN

**Entréhall**

G: Klinker

S: Klinker

V: Målade, Vit

T: Målat, Vit

Ö: Ljudabsorbenter Absorptionsklass C

 Postboxar med lutande topp

 Lägenhetsregister

 Torkmatta, nedfälld i klinkergolv

 Tidningsklämma pulverlackad silvergrå

vid lägenhetsdörr

Dörrar till lägenheter NCS S 6502-B

 Hissfront, målad RAL 7016

 Övr dörrar till frd och barnvagnsrum NCS S 6502-B

**Trappa och trapphall/korridor**

G: Terrazzo i trappa och klinker på trapp- och vilplan

S: Klinker

V: Målade, Vit

T: Målat, Vit

Ö: Ljudabsorbenter Absorptionsklass C

 Tidningsklämma pulverlackad silvergrå vid lägenhetsdörr

Dörrar till lägenheter NCS S 6502-B

 Hissfront, målad RAL 7016

**Barnvagnsförråd/rullstolsförråd**

G: Betong, dammbunden

S: Trä

V: Målade, Vit

T: Målat, Vit

Ö:

**Undercentral/Underfördelare/Städ**

G: Betong, dammbunden

S: -

V: Målade, Vit

T: Målat, Vit

Ö: Utslagsvask

**Fläktrum**

 Ingen målningsbehandling

G: -

S: -

V: -

T: -

Ö: -